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水务设施智能装备实战演练方法

依托征集到的《水务设施智能装备实战演练产品信息表》，依次开展设备复核和实战演练，具体如下：
一、设备复核
（一）复核目的
主要验证参演单位提供的装备实体与设备说明书的关键参数是否一致。
（二）复核方式
在设备进入演练场地前，工作人员对照设备说明书的关键参数对参演设备进行核对，经核实设备实体与说明书一致的，允许进入演练现场。
二、实战演练
（一）演练目的
针对不同场景的维护管理需求，通过综合实战演练，检验装备的实战能力。
（二）演练方法
1.堤坝隐患探测演练方法：在既有报废大坝上进行隐患探测。下达探测任务指令后记录装备各项准备用时，演练单位完成探测设备部署与参数设置，实施探测作业、数据采集与隐患初步判断。判别装备的隐患识别准确度。
2.水库无人机智能巡检演练方法：在既有水库内，参考该水库日常人工巡检路线进行无人机巡检。下达巡检任务指令后记录智能装备各项准备用时，演练单位完成自主导航与路线规划、大坝全域高清航拍、库区违规行为（漂浮物、火险、垂钓、滨水作业违规行为等）AI智能识别及无人机喊话、实时图像与数据回传至指挥平台、机巢自动充换电与自主起降等。判别装备的任务完成情况、隐患识别准确度。
3.水库无人船智能巡检演练方法：在既有水库内，参考该水库日常人工巡检路线进行无人船巡检。下达巡检任务指令后记录智能装备各项准备用时，演练单位完成自主导航与路线规划、库区违规行为（垂钓、滨水作业违规行为等）AI智能识别、实时图像与数据回传至指挥平台、无人船自主返航充电与停泊等。判别装备的任务完成情况、隐患识别准确度。
4.水库大坝割草机器人智能割草演练方法：在既有水库坝坡草皮上进行割草机器人智能割草。下达割草任务指令后记录智能装备各项准备用时，演练单位完成全自主割草作业、智能避障等。判别装备的任务完成情况、割草质量、割草效率。
5.水库近岸水域无人船保洁演练方法：在既有水库大坝岸边水域内进行无人船保洁。下达保洁任务指令后记录装备各项准备用时，演练单位完成自主巡航与路径规划、水面垃圾收集、智能避障、垃圾满载自动返航及作业统计等。判别装备的任务完成情况、水面清洁效果、清洁效率。
6.污水管道液位监测演练方法：在既有污水管道检查井内部署液位计、智能检测终端等装备。演练单位在规定时间内将装备送至指定地点，指导组织单位安装监测仪器，完成调试、参数设置并在组织单位专用电脑上接入仪器的数据监测平台，待演练开始之日统一开机进行监测数据采集。判别装备的数据准确性、长期运行稳定性。
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