附件：

**《深圳市河道管养技术标准（征求意见稿）》反馈意见及采纳情况一览表**

说明：共回收反馈意见7条，全部采纳。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **意见** | **采纳情况** | **修改情况** |
| 1 | 一位从事水务工作的市民 | 表10-1中，A类区域陆域保洁时间为6：00-22：00点，晚上光线不够，保洁效率较低，建议工作结束时间提前一些。 | 采纳 | 采纳意见，考虑到深圳市不同季节光照时间及人流量情况，A类区域陆域保洁时间分别不同季节进行规定，夏、秋季为6：00-20：00，春、冬季为6：00-18：00，保证保洁效率与质量。 |
| 2 | 表10-2汛期雨后河道垃圾保洁恢复时间较短，实际工作时存在困难，且还涉及到下班时间需考虑进去，建议适当延长。 | 采纳 | 采纳意见，汛期雨后河道垃圾保洁恢复时间完善为预警信号取消，雨停允许下河作业后，并适当延长了各类区域垃圾清理时间，保证工作人员人身安全及工作质量。 |
| 3 | 13.4“……并及时向所在地的区安全生产监督管理部门或者其他有关行政管理部门报告”中“地的区”多出“的”字，建议删除。 | 采纳 | 采纳意见，已修改为“……并及时向所在地区安全生产监督管理部门或者其他有关行政管理部门报告”。 |
| 4 | 匿名 | 第14页7.2.2有2个句号，建议通读全文查找是否有类似错误。 | 采纳 | 采纳意见，多余句号已删除，并已审核全文修改其他格式不规范之处。 |
| 5 | 第25页表10-1，A类、B类河道水域保洁时间从每天早上6：00开始是否过早，冬季6：00可能还未天亮保洁人员下河存在安全隐患，建议适当延后水域保洁开始工作时间。 | 采纳 | 采纳意见，考虑到春、冬季6：00视线还较昏暗，保洁人员下河水域保洁存在安全隐患，将A、B类区域早上开始工作时间延至7;00；夏、秋季A、B类区域早上开始工作时间仍为6;00。 |
| 6 | 匿名 | P14 7.3.1 “遇在闸或坝下非护底河段应设置特定测量断面”，建议删除“遇“字，修改为“在闸或坝下非护底河段应设置特定测量断面”。 | 采纳 | 采纳意见，已修改为“在闸或坝下非护底河段应设置特定测量断面” |
| 7 | P41 B.2 “b）……河道两岸、桥底涵洞、河心洲等隐蔽位置有无垃圾、弃置堆积物，有无动物尸体、垃圾；”，建议修改为“b）……河道两岸、桥底涵洞、河心洲等隐蔽位置有无垃圾、弃置堆积物，有无动物尸体；”。 | 采纳 | 采纳意见，已修改为“b）……河道两岸、桥底涵洞、河心洲等隐蔽位置有无垃圾、弃置堆积物，有无动物尸体；” |