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	场景类型
	演练场景
	工况说明
	参演场景
（请“✔”）

	水库类
	堤坝隐患探测
	既有报废堤坝，在其主体中人为模拟隐患。
	

	
	水库大坝割草机器人智能割草
	既有大坝背水坡草皮，坡度分别为18°、20°、22°，各区域草高基本一致，并人为设有障碍物。演练过程中设备全自主完成割草作业。
	

	
	水库近岸水域无人船保洁
	既有大坝岸边4m范围内划定长度约200m的水面固定区域，迎水面坝坡20°，人为抛撒树叶、塑料瓶等漂浮物。演练过程中设备全自主完成保洁作业。
	

	
	水库无人机巡检
	飞行路线约10km，限飞高度100m（含）以下，巡检范围包括水库大坝、近岸水域岸线、库区岸线及溢洪道。演练过程中设备全自主导航与路线规划，AI识别库区违规行为并及时预警。
	

	
	水库无人船巡检
	巡航路线约2km，巡检范围包括水库近坝水域岸线、库区岸线等。演练过程中设备全自主导航与路线规划，AI识别库区违规行为并及时预警。
	

	排水类
	污水管道液位监测
	既有DN600-800污水管道，材质为钢筋混凝土，埋深4.1—4.9m，长度约540m。演练监测周期不少于1个月。
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